

**CONTACT**: Arne Claes – arne@fameus.be – 0491 75 93 73

**tribune**

**type**: telescopische tribune Jezet
**aantal zitplaatsen**: 100 (10 stoelen per rij) > per rij uitschuifbaar
**bediening**: alle zijhekkendienen steeds te worden aangebracht

**let op**: bediening door technieker Fameus

**licht**

* 1 dimmerkast RVE 24 x 2KW
* 1 Lichttafel: Champsys QuickQ 20
* theaterspots: 12 x PC 650W
theaterspots: 4 x pc 500W
* theaterspots: 4 x ACO 1000W
* theaterspots: 4 x Profiel 650 W
* theaterspots: 10 x PAR 56

**let op**: bediening door deskundige techniekers

**geluid**

* 1 x geluidstafel Allen&Health Zed 22 kanalen
* 1x soundcraft
* 1 x versterker Crown XLS2000: digitale versterker (Class D). Vermogen: 2 x 440 Watt
* 4 x luidspreker: Wharefedale Delta 15: Houten kast, 15 inch woofer, maximaal vermogen: 1000 watt, RMS vermogen: 500 watt.
* 2x HK SUB+Top
* 2 draadloze microfoon
* 6x SM58
* 2x SM57
* 1x Sennheiser e 906 dynamisch microfoon
* 1x multiblok (8 in / 4 out)

**let op**: bediening door deskundige techniekers

**gordijnen**

**type**: rode akoestische en verduisteringsgordijnen
**bediening**: met afstandsbediening en partieel open schuifbaar in diverse combinaties

**grid**

* De stalen liggers kunnen (onderaan) **gelijkmatig verdeelde last opnemen van 900kg/m**.
> *gelijkmatig gespreid over de lengte van 9m kan er 9m x 900 kg/m = 8.100 kg aan opgehangen worden.*

**OF**

* De stalen liggers kunnen (onderaan) **in het midden** van de overspanning **een puntlast opnemen van 4000 kg**.

 **let op**: het is dus het één of het andere maximum, maar niet samen.

**lift**

**type**: eenspersoonslift grove model p25 **hoogte**: tot 7,70m

**capaciteit platform**: 1 persoon tot 160 kg (breedte platform 0.75m)

**let op**: bediening door technieker Fameus

**afmetingen**

**volledige afmeting grote zaal\***

* **hoogte**: 6,20 m tussen de metalen balken (zonder rekening te houden met het grid)
* **breedte**: 9 m
* **lengte**: 16 m (smalste zijde) met ingeschoven tribune

**\***De maten zijn bij benadering aangezien de zaal niet perfect rechthoekig is.

**speelvlak**

* **ondergrond**: houten parketvloer of balletvloer
* **met volledig uitgeschoven tribune:** 9 m breed - 7m diep
* **met partieel uitgeschoven tribune:** 9 m breed - 7m tot 14m diep
> de tribune kan per rij telkens 1 meter in de diepte worden ingeschoven
* **met volledig ingeschoven tribune** (= tribune buiten gebruik): 9 m breed - 16 m diep (=de volledige vrije lengte van de zaal)

**let op**: bediening tribune door technieker Fameus

**extra materiaal**

|  |  |
| --- | --- |
| **materiaal** | **extra info** |
| 1 rookmachine |  |
| beamer | Christie lazer WUXGA 5000 lm |
| flipover | - |
| filmdoek | 6 x 4 meter |
| balletvloer | - |
| Elektrische piano | Yamaha |
| 60 losse stoelen | i.p.v. tribune mogelijk |